**СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реф.  СМР  № | СМР | Описание | Мерна единица | Ново строителство – цена в **евро** | Реконст рукция | Основен ремонт | | Текущ ремонт | Довърши телни работи |
| */€/м2; €/ м3; €/м';*  *€/kWp(kWh)* | */% от колона* ***Д****/* | */% от колона* ***Д****/* | | */% от колона* ***Д****/* | */% от колона* ***Д****/* |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | | З | И |
| **Основни, помощни и обслужващи сгради, прилежащи площи към тях** | | | | | | | | | |
| 1 | Административно - битова сграда (самостоятелна сграда) | Сграда, включваща в обема си само административно - битови помещения Включва всички дейности по изграждането, без външни електро и ВиК връзки, включени в позиция 5.2 | кв.м. |  | 55% | 53% | | 15% | 57% |
| 2 | Производствена сграда без система за климатизация (самостоятелна сграда) | Всеки тип сграда, свързана с изпълнението на обекта и непопадаща в определенията за СМР по точка 1, 3 и 4 Включва всички дейности по изграждането, без външни електро и ВиК връзки, включени в позиция 5.2 | кв.м. |  | 57% | 52% | | 17% | 54% |
| 3 | Производствена сграда със система за климатизация (самостоятелна сграда) | Стопански сгради с технологично изискуема климатизация Включва всички дейности по изграждането, без външни електро и ВиК връзки, включени в позиция 5.2 | кв.м. |  | 57% | 55% | | 20% | 56% |
| 4 | Метален навес | Включва всички дейности по изграждането, както и площадката в очертанията на навеса, без външни електро и ВиК връзки, включени в позиция 5.2 | кв.м. |  | 42% | 35% | | 8% | 22% |
| Вертикална планировка и озеленяване: | | | | | | | | | |
| 5.1 | Вертикална планировка без площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно - комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции - площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др. Прилага се в случаите, когато не са предвидени дейности, свързани с площадкови инженерни мрежи. Забележка: не се включват площите, определени за дейности по:  – озеленяване; – подпорни стени; – подземни и надземни резервоари; – ПСОВ; – авторазтоварища; – автомобилни везни; – дезинфекционни площадки; – дейностите, описани в СМР 7 (фундаменти под силози) | кв.м. |  | 45% | 40% | | 14% | 20% |
| 5.2 | Вертикална планировка с площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно - комуникационни трасета, площадки с прилежащи функции и съоръжения и обекти на техническата инфраструктура - площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др., с предвидени площадкови мрежи и др., необходими за експлоатацията на обекта; Забележка: не се включват площите, определени за дейности описани в „Забележка” към СМР 5.1 | кв.м. |  | 45% | 40% | | 14% | 20% |
| 5.3 | Озеленяване/Ландшафтна архитектура | Включва дейностите по частта от територията на поземления или урегулирания имот, предвидени за озеленяване с тревиста, дървесна, храстова и/или цветна растителност, както и за градински архитектурни елементи и форми; Забележка: не са допустими дейности по засаждане с едногодишни растения | кв.м. |  | - | | - | - | - |
| Огради: | | | | | | | | | |
| 6.1 | Плътна масивна ограда | Масивни огради - плътни в пълната им височина, вкл. фундаментите към нея, както и врати/портали в оградата | м` |  | 44% | | 41% | 12% | 24% |
| 6.2 | Ажурна ограда | Ограда, състояща се от: – плътна част: с височина до 0.60м и/или плътни (масивни) елементи с височина над 0.60м и/или – прозирни елементи: метални, дървени (или др. материал) пана или отделни елементи; включват се фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата Забележка: не се включва лека прозирна ограда, описана в СМР 6.3 | м` |  | 44% | | 41% | 12% | 24% |
| 6.3 | Телена ограда | Лека прозирна ограда, изградена от опорни елементи (бетонови колове, метални, дървени или от друг материал колонки) и метална мрежа (оградна мрежа, бодлива тел и др.), вкл. фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата | м` |  | 44% | | 41% | 12% | 24% |
| Силозно стопанство | | | | | | | | | |
| 7 | Силозно стопанство | Включва доставка, монтаж и изпълнение на: – силози с плоско дъно и силози на крака с конусно дъно, с всички необходими аксесоари и елементи към тях, заедно с бетоновия фундамент, върху който са изградени; – система за активна вентилация, централизирана компютъризирана система за температурен контрол; – елементи за механизация и автоматизация на силозното стопанство: редлери, елеватори, шнекове,клапи, шибри, пасарелки, елеваторни кули, почистващи машини и др. – авторазтоварни шахти - автоматизирани с редлер или гравитачен тип | куб.м. |  | 62% | | 55% | 15% | 32% |
| Фотоволтаични (соларни) системи: | | | | | | | | | |
| 8.1 | Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включително | Доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) система | kWp |  |  | |  |  |  |
| 8.2 | Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp |  |  | |  |  |  |
| 8.3 | Съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) | Доставка и монтаж на съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) | kWh |  |  | |  |  |  |
| Автономни фотоволтаични (соларни) системи | | \*При определяне на **максимално** допустимите разходи за автономни фотоволтаични (соларни) системи, се използват цените, определени за СМР 8.1 или СМР 8.2, **в зависимост от** мощността **(kWp)** на системата, както и цените определени за СМР 8.3, съобразно капацитета **(kWh)** на съоръженията за локално съхранение на енергия (батерии). | | | | | | | |

1. При определяне на допустимите разходи за реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи за отделните видове строежи, се използва съответното процентно съотношение от цялата стойност на строително-монтажните работи за съответния вид строеж, описани в колони ***Е, Ж, З***и***И***.
2. Oпределя се максимално допустим размер на площта (измерена в метри на квадрат /м2/) за финансиране на разходи за строително-монтажни работи за позиция ***5.1 „Вертикална планировка без площадкови мрежи”***, позиция ***5.2 „Вертикална планировка с площадкови мрежи”*** и позиция ***5.3 „Озеленяване/Ландшафтна архитектура”*** като същите да не надвишават 2.5 /два и половина/ пъти размера на разгънатата застроена площ на заявените за подпомагане разходи за строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи на сгради, свързани с допустимите дейности.

2.1. При изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, за чиито строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт, довършителни работи и др. се кандидатства за подпомагане.

2.2. При изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, които действително функционират и се използват по предназначение и касаят допустими дейности, свързани със земеделското производство, включително такива, използвани за опазване на компонентите на околната среда.

3. \*При определяне на **максимално** допустимите разходи за автономни фотоволтаични (соларни) системи, се използват цените, определени за СМР 8.1 или СМР 8.2, **в зависимост от** мощността **(kWp)** на системата, както и цените определени за СМР 8.3, съобразно капацитета **(kWh)** на съоръженията за локално съхранение на енергия (батерии).

**\*Забележка: Пределните разходи са определени в *€*/м2. Мерните единици *€*/м3; *€*/м' и *€*/kWp(kWh) се използват само където е приложимо.**