**Приложение № 6 към Условията за кандидатстване**

**Списък с наименованията на активите и дейностите, за които са определени референтни цени**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид дейност** | **Описание** | **Мерна единица** | **Количество** |
| **1** | Строителство на нови улици | Строителството на нови улици включва:- подготвителни работи- земни работи- асфалтови работи - пътни работи- отводняване на трасето (изграждане на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа- бордюри (\* когато не се предвижда изграждане на тротоари)Забележка:1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | кв.м | 1 |
| **2** | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици включва:Разваляне и възстановяване на съществуващи улични настилки в т.ч:- подготвителни работи- земни работи- асфалтови работи - пътни работи- отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа- бордюри (\* когато не се предвижда изграждане на тротоари)Забележка: 1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | кв.м | 1 |
| **3** | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях включва:Изграждане на нови и/или разваляне и възстановяване на съществуващи тротоари, както следва:- подготвителни работи- земни работи- пътни работи- отводняване (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация съгл. ИзискваниятаЗабележка: Цената е за м2 тротоари, включително тротоарни бордюри и подходи. | кв.м | 1 |
| **4** | Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност | Забележка:- Цената е за м2 разгъната застроена площ.- В цената не е включено оборудване и/или обзавеждане.- При кандидатстване за разходи по т.1 + т.2, т.1 + т. 3 или по т. 2 + т. 3, определените % се сумират. | кв.м | 1 | **%** |
|  % |
| 1. По външни сградни ограждащи елементи:- подмяна на дограма (прозорци и врати)- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, външни подове). | **65 %** |
| 2. По системите за поддържане на микроклимата. | **20 %** |
| 3. Строително-монтажни работи, които са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на мерките за енергийна ефективност. | **15%** |
| **5** | Строителство на нови общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях | Строителство на нови общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях, включва:Изграждане на нова пътна мрежа както следва:- подготвителни работи- земни работи- асфалтови работи- пътни работи- изграждане на съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) - отводняване на трасето (изграждане на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната категория пътЗабележка: 1. Не се включват пречиствателни съоръжения.2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | кв.м | 1 |
| **6** | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях, включва:Ремонтни видове работи на съществуваща пътна мрежа както следва:- подготвителни работи- земни работи- асфалтови работи- пътни работи- ремонт на съществуващи съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) - отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната категория пътЗабележка: 1. Не се включват пречиствателни съоръжения.2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | кв.м | 1 |
| **7** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:- Разваляне и възстановяване на настилки- изкопни работи- монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- монтиране на пожарни хидранти- обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **8** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:- Разваляне и възстановяване на настилки- изкопни работи- монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- монтиране на пожарни хидранти- обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **9** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:- без разваляне и възстановяване на настилки- изкопни работи- монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- монтиране на пожарни хидранти- обратна засипка на изкопа | л.м | 1 |
| **10** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална  | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:- без разваляне и възстановяване на настилки- изкопни работи- монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- монтиране на пожарни хидранти- обратна засипка на изкопа  | л.м | 1 |
| **11** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:- Разваляне и възстановяване на настилки- Изкопни работи- Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- Монтиране на пожарни хидранти- Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **12** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална  | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:- Разваляне и възстановяване на настилки- Изкопни работи- Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- Монтиране на пожарни хидранти- Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **13** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 90- вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:- Изкопни работи- Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- Монтиране на пожарни хидранти- Обратна засипка на изкопаЗабележка:1. Не включва възстановяване на настилки | л.м | 1 |
| **14** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 90- вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:- Изкопни работи- Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях- Монтиране на пожарни хидранти- Обратна засипка на изкопа Забележка:1. Не включва възстановяване на настилки | л.м | 1 |
| **15** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:- Разваляне и възстановяване на настилки- изкопни работи- монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- монтиране на пожарни хидранти- обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **16** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 110- вид на почвата: скална  | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:- Разваляне и възстановяване на настилки- изкопни работи- монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- монтиране на пожарни хидранти- обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **17** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:- без разваляне и възстановяване на настилки- изкопни работи- монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- монтиране на пожарни хидранти- обратна засипка на изкопа  | л.м | 1 |
| **18** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 110- вид на почвата: скална  | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:- без разваляне и възстановяване на настилки- изкопни работи- монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- монтиране на пожарни хидранти- обратна засипка на изкопа  | л.м | 1 |
| **19** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна  | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:- Разваляне и възстановяване на настилки- Изкопни работи- Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- Монтиране на пожарни хидранти- Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **20** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 110- вид на почвата: скална  | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:- Разваляне и възстановяване на настилки- Изкопни работи- Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- Монтиране на пожарни хидранти- Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **21** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 110- вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:- Изкопни работи- Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- Монтиране на пожарни хидранти- Обратна засипка на изкопа Забележка:1. Не включва възстановяване на настилки | л.м | 1 |
| **22** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;- диаметър в мм: Ф 110- вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:- Изкопни работи- Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.- Монтиране на пожарни хидранти- Обратна засипка на изкопа Забележка:1. Не включва възстановяване на настилки | л.м | 1 |
| **23** | Реконструкция, ремонт или реставрация на обекти, свързани с културния живот | Реконструкцията, ремонтът включва:- работи по част Архитектура- работи по част Конструктивна- работи по част Електроинсталации- работи по част ВиК- работи по част ОВКХ- работи по част охранителни системи (ако е приложена)- работи по част Пожарна безопасност (ако е приложена)- работи по част ПБЗ (ако е приложена)Забележка: 1. Цената е за м2 разгъната застроена площ.2. Не е включена вертикална планировка/прилежащи пространства | кв.м | 1 |
| Реконструкция, ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони |
| **24** | Вертикална планировка без площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно - комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции - площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др.Прилага се в случаите, когато не са предвидени дейности, свързани с площадкови инженерни мрежи.Забележка: не се включват площите, определени за дейности по:– озеленяване;– подпорни стени;– подземни и надземни резервоари;– ПСОВ;– авторазтоварища;– автомобилни везни;– дезинфекционни площадки; | кв.м. | 1 |
| **25** | Вертикална планировка с площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно - комуникационни трасета. площадки с прилежащи функции и съоръжения и обекти на техническата инфраструктура - площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др., с предвидени площадкови мрежи и др., необходими за експлоатацията на обекта; Забележка: не се включват площите, определени за дейности описани в „Забележка” към СМР 24 | кв.м. | 1 |
| **Фотоволтаични (соларни) системи:** |
| **26** | Автономни фотоволтаични (соларни) системи | Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) система | kWp | 1 |
| **27** | Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включително | Доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) система | kWp | 1 |
| **28** | Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp | Доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) система | kWp | 1 |
| **29** | Съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) | Доставка и монтаж на съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) | kWh |  1 |