**  **

**Приложение № 6**

**към Условията за кандидатстване**

**Списък с наименованията на активите и дейностите, за които са определени референтни цени**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реф.  СМР  № | СМР | Описание | Мерна единица | Цена в лв. | /% от колона Д/ |
| лв/кв.м.; лв/куб.м.; лв/бр./ |
| А | Б | В | Г | Д | Е |
| 1 | Противопожарна инфраструктура | | | Създаване /  Ново строителство | Подобряване /  Реконструкция / Основен ремонт |
| 1.1. | Лесокултурни прегради | - земни работи - почистване от растителност  - почистване от растителни отпадъци - нарязване на стъбло и клони на дължина до 1.0 м. и изхвърляне, извън контурите на преградата на разстояние не по-малко от 5.0 м. - извозване на отпадъци | кв.м. |  | 60% |
| 1.2. | Противопожарни просеки | - Отсичане на дървесина и оформяне на просеки с ширина 5м. - нарязване на дървета и изхвърляне, извън контурите на просеката на разстояние не по-малко от 5.0 м. -събиране и извозване на дървесината | кв.м. |  | Не е определена референтна стойност |
| 1.3. | Създаване, подобряване и поддръжка на минерализовани ивици | - Окосяване на трева - ивица с ширина 10 м. - земни работи за достигане на минералния почвен слой с ширина 3.0 м. - събиране и извозване на отпадъци | кв.м. |  | 60% |
| 2 | Водоизточници за борба с пожарите | | | Изграждане / Ново строителство | Подобряване /  Реконструкция / Основен ремонт |
| 2.1. | Водоизточници за борба с пожарите | - подготвителни работи - изкопни работи - земни работи - бетонови и кофражни работи - хидроизолационни работи - изграждане и/или ремонт на подстъпи към водоеми за противопожарна техника - доставка и монтаж на информационни табели и маркировка | куб.м. |  | Не е определена референтна стойност |
| 3 | Горски пътища | | | Изграждане /  Ново строителство | Подобряване /  Реконструкция / Основен ремонт |
| 3.1. | Горски пътища | - подготвителни работи - земни работи - пътни работи - отводняване на трасето - не се включват пречиствателни съоръжения - изграждане и ремонт на технологични площадки за обръщане с размери, минимум 12 х 12 м. - доставка и монтаж на табели и билбордове с противопожарно съдържание, в зависимост от класа на пожарна опасност - изграждане и/или ремонт на бариери на горските автомобилни пътища, които не са за обща употреба и водят в горски масиви от първи клас на пожарна опасност | кв.м. |  | 61% |