**Приложение № 12**

**към Условията за кандидатстване**

**СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ**

1. **Извършване на строително - монтажни работи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реф. СМР№ | СМР | Описание | | Мерна единица | Ново строителство – цена в лв. | Реконст рукция | Основен ремонт | Текущ ремонт | Довърши телни работи |
| /лв/м2;лв/ м3; лв/м'  лв/kWp/ | /% от колона **Д**/ | /% от колона **Д**/ | /% от колона **Д**/ | /% от колона **Д**/ |
| А | Б | В | | Г | Д | Е | Ж | З | И |
| **Основни, помощни и обслужващи сгради, прилежащи площи към тях** | | | | | | | | | |
| 1 | Административно - битова сграда (самостоятелна сграда) | Сграда, включваща в обема си само административно - битови помещения Включва всички дейности по изграждането | | кв.м. | X | 55% | 53% | 15% | 57% |
| 2 | Стопанска сграда без система за климатизация (самостоятелна сграда) | Всеки тип сграда, свързана с изпълнението на обекта и непопадаща в определенията за СМР 1 и 3 Включва всички дейности по изграждането | | кв.м. | X | 57% | 52% | 17% | 54% |
| 3 | Стопанска сграда със система за климатизация (самостоятелна сграда) | Стопански сгради с технологично изискуема климатизация Включва всички дейности по изграждането | | кв.м. | X | 57% | 55% | 20% | 56% |
| 4 | Сгради за наставяне (вкл. предназначени за социални грижи с настаняване на възрастни лица и дневни грижи за малки деца) | | Включва всички дейности по изграждането, без външни електро- и ВиК връзки, включени в точка 8.2 | кв.м. | **Х** | **70%** | **65%** | **20%** | **65%** |
| 5 | Производствена сграда без система за климатизация (самостоятелна сграда) | | Всеки тип сграда, свързана с изпълнението на обекта и непопадаща в определенията за СМР по точки 1, 6 и 7. Включва всички дейности по изграждането, без външни електро и ВиК връзки, включени в позиция 8.2 | кв.м. | **Х** | **57%** | **52%** | **17%** | **54%** |
| 6 | Производствена сграда със система за климатизация (самостоятелна сграда) | | Сграда с технологично изискуема климатизация. Включва всички дейности по изграждането, без външни електро- и ВиК връзки, включени в позиция 8.2 | кв.м. | **Х** | **57%** | **55%** | **20%** | **56%** |
| 7 | Метален навес | Включва всички дейности по изграждането, както и площадката в очертанията на навеса | | кв.м. | X | 42% | 35% | 8% | 22% |
| **Вертикална планировка и озеленяване:** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Вертикална планировка без площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно - комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции - площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др. Прилага се в случаите, когато не са предвидени дейности, свързани с площадкови инженерни мрежи. **Забележка:** не се включват площите, определени за дейности по:  – озеленяване; – подпорни стени; | | кв.м. | X | 45% | 40% | 14% | 20% |
| 8.2 | Вертикална планировка с площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно - комуникационни трасета, площадки с прилежащи функции и съоръжения и обекти на техническата инфраструктура - площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др., с предвидени площадкови мрежи и др., необходими за експлоатацията на обекта; **Забележка:** не се включват площите, определени за дейности описани в **„Забележка”** към СМР 5.1 | | кв.м. | X | 45% | 40% | 14% | 20% |
| 8.3 | Озеленяване/ Ландшафтна архитектура | | Включва дейностите по частта от територията на поземления или урегулирания имот, предвидени за озеленяване с тревиста, дървесна, храстова и/или цветна растителност, както и за градински архитектурни елементи и форми; **Забележка:** не са допустими дейности по засаждане с едногодишни растения | кв.м. | X | 45% | **-** | **-** | **-** |
| **Огради:** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Плътна масивна ограда | | Масивни огради - плътни в пълната им височина, вкл. фундаментите към нея, както и врати/портали в оградата | м | X | 44% | 41% | 12% | 24% |
| 9.2 | Ажурна ограда | | Ограда, състояща се от: – плътна част: с височина до 0.60м и/или плътни (масивни) елементи с височина над 0.60м и/или – прозирни елементи: метални, дървени (или др. материал) пана или отделни елементи; включват се фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата **Забележка:** не се включва лека прозирна ограда, описана в СМР 6.3 | м | X | 44% | 41% | 12% | 24% |
| 9.3 | Телена ограда | | Лека прозирна ограда, изградена от опорни елементи (бетонови колове, метални, дървени или от друг материал колонки) и метална мрежа (оградна мрежа, бодлива тел и др.), вкл. фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата | м | X | 44% | 41% | 12% | 24% |
| **Фотоволтаични (соларни) системи:** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Автономни фотоволтаични (соларни) системи | | Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) система | kWp |  | - | - | - | - |
| 10.2 | Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включително | | Доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) система | kWp |  | - | - | - | - |
| 10.3 | Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp | |  | - | - | - | - |

1. При определяне на допустимите разходи за реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи за отделните видове строежи, се използва съответното процентно съотношение от цялата стойност на строително-монтажните работи за съответния вид строеж, описани в колони ***Е, Ж, З***и***И***.
2. При оценка на проектни предложения по заявленията за подпомагане по прием по интервенция II.Г.3 „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони, насочени към производство на продукти извън приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., , се определя максимално допустим размер на площта (измерена в метри на квадрат /м2/) за финансиране на разходи за строително-монтажни работи за позиция ***8.1 „Вертикална планировка без площадкови мрежи”***, позиция 8***.2 „Вертикална планировка с площадкови мрежи”*** и позиция ***8.3 „Озеленяване/Ландшафтна архитектура”****,* като същите да не надвишават 2.5 /два и половина/ пъти размера на разгънатата застроена площ на заявените за подпомагане разходи за строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи на сгради, свързани с допустимите дейности определени в условията за кандидатстване по приема.
   1. При изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, за чиито строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт, довършителни работи и др. се кандидатства за подпомагане.
   2. При изчислението на разгърнатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, които действително функционират и се използват за изпълнение на проекта.

**Референтният номер се образува, като се използва поредния номер за съответните СМР дейности и означението на съответната колона, в която попадат**

**\*Забележка: Пределните разходи са определени в лв/м2. Мерните единици лв/м' и kWp се използват само където е приложимо.**